แบบ ผ.๐๒

๒๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างอนามัย – กองดาน – ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นท่งคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๒,๒๒๗,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวน ๑ สาย | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๑,๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๐๐ ตารางเมตร | - | - | - | ๙,๙๒๕,๐๐๐ | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ – ถนนปากเนตรทางพูน หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ผิวจารจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๒๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแย้ม – เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงโดยเกรดพื้นทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ถมหินคลุกทำผิงจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ลบ.ม. | ๘๐,๐๐๐ |  | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๕ | โครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพาน อบจ.-บ้านนายเฉลิม นพรัตน์ หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน – เหมืองลอย)หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ตารางเมตร | - | - | - | ๑,๔๐๒,๐๐๐ | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนสายเหมือนลอย (บ้านนายดำรง-เขตหมู่ที่ ๑ ) หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนเกรดพ้นเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ถมหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๒๖๔,๖๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายชำนาญ-นานายเฉลียว หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายชำนาญ - บ้านนายซิ้ม ปานแก้ว หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

 ๓๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนายจบ-เขตหมู่ที่ ๕(หมู่ที่ ๓ ) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๗๗,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนสายนานายเคียง-เขตหมู่ที่ ๒(หมู่ที่ ๔ ) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตรยาว๑,๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนางนวล-ชลประทานหมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ เมตรยาว ๘๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

 ๓๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพร้อม-นานางอิ้นหมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงถนนข้างปั้มน้ำมัน พีที (ทางหลวงแผ่นดิน-ถนนสายบ้านนายเฉยนายเฉลียว หมู่ที่ ๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน ของ ทต. ดอนตรอ) | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนจากหนำนายชำนาญ-ถนนสายวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๒,๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนกว้าง ๔ เมตรยาว ๘๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

 ๓๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ ๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก | ๔๙๒,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางเกลื่อน ไทยช่วย-บ้านนายสาคร พลไชย หมู่ที่ ๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | ๓๘๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนโดยการถมลูกรัง/หินคลุก ภายในตำบลดอนตรอ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๙ | โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนตรอ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเสงี่ยม คงเกิด-บ้านนายระเบียบ มั่นคง หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการบุกเบิกถนนสายยางยวน - ชลประทาน หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ | ๒๘๖,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. | ๔๕๖,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการบุกเบิกถนนสายณัฐดา-ซอยหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ | - | ๒๘๖,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเสงี่ยม คงเกิด-บ้านนายระเบียบ มั่นทองหมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๒๕ | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยกลาง-สามแยกบ้านนาอัด (ถนนชลประทาน) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | - | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๖ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควาย-หัวคตคลองส่งน้ำหมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ | - | - | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.สายคลองชะเมา-ถนนบ้านควาย หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๒๘ | โครงการหอถังประปาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถังประปา ขนาด ๑๐ ลบม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) | ๕๔๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการขยายเขตท่อประปารินถนนสายนายวรรณ – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | เดินท่อประปาขนาด ๑ ๑/๒ ยาว ๕๐๐ ม. และเดินท่อประปา ขนาด ๑ ยาว ๗๐๐ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการขยายผิวจราจรถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.  | ๑๔๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๓๑ | โครงการปรับปรุงสายบ้านนายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ถมดินลูกรังเสริมทางเชื่อม ๔๖ ลบ.ม. ถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม .(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ)   | ๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๒,๐๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๓๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๓๔ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายแปลก คงเรือง – บ้านนายชม ส่งศรีอินทร์ หมู่ที่ ๕  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | โดยแผ้วถางทางให้ได้ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ม. พร้อมถมดินลูกรังยกระดับพื้นทางให้ได้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงถนนสายกองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงโดยเกรดขุดรื้อแล้วบดทับ (หินคลุก ๑๐ ซม.) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ถมหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลบ.ม. | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๖ | โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางนิจ หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถมหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๔๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | ๗๒,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๓๗ | โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คูถนน ซอยณัฐดา หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝังท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖๐ ท่อน | - | ๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการปรับปรุงถนนสายนายแดง หมู่ที่ ๓  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถมดินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด เกลี่ยเรียบ | - | - | ๗๖,๘๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ ๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง | เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน | ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง ขนาด ๖ X ๘ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | ๔๙๕,๐๐๐ | - | - | - | มีอาคารที่ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกมากขึ้น | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดดอนตรอหมู่ที่ ๓ | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | ปรับปรุงโดยติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น | เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมชนน่าอยู่ขึ้น | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบถนนโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๖๗,๒๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๔๓ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัดจันทร์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณเลียบถนนโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔๘ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๔๘,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการขุดลอกคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียวพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๗,๐๐๐เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๔๖ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๔๗ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายถนอม แตงอ่อน หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | - | ๘๔,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการวางท่อระบายน้ำถนน ซอยธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๔๙ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางละออง เสนปิ่น หมู่ที่ ๒ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | - | - | ๒๙๐,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๕๐ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.ในคูถนนสายวัดดอนตรอ – เขต หมู่ที่ ๕ (หมู่ที่ ๓ ) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | ๙๖,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๑ | โครงการฝั่งน้ำท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน(ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๒ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.ถนนนานายสมพงศ์ – ถนนสายทางพูนปากเนตร หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๕๓ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.จากนานางทา – นานางยา หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ) | - | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๔ | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.หน้า ศพด. บ้านยาวยวน หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๕ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวิสูตร – บ้านนายชวน สุขแก้ว หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | ๑๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกองดาน-ฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๗ | โครงการขุดลอกคลองนานายจิตร – นานายเขต หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในตลาดชะเมา หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำในตลาดชะเมา (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียได้ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๕๙ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านนายไม้ – ถนนวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๖๐ | โครงการขุดลอกคลองคูระบายน้ำ ถนนสายวัดดอนตรอ-เขต หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ำจากหน้าวัดดอนตรอ - สะพานชลประทาน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๕๖,๕๐๐ | - | - | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๖๒ | โครงการขุดคลองคูระบายน้ำสายหลังคอกแพะ หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓,๕ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคูระบายน้ำสภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ระยะทาง ๗๐๐ ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑.๒๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๔ ท่อน   | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๖๓ | โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๔๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๖๔ | โครงการขุดลอกคลองคูเหมืองจากนานายหมุน – นานายซิ้ม (หมู่ที่ ๑) | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง๔ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๖๕ | โครงการขุดลอกคลองคูเหมืองจากสะพาน อบจ. – เขตหมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา  | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | ๖๓,๐๐๐ | - | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๖๖ | โครงการขุดลอกคลองคูจากนานายผ้วน – นานายสงัดหมู่ที่ ๓  | เพื่อให้น้ำไหลสะดวกประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | - | ๗๓,๐๐๐ | - | - | เส้นทางน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว | ป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๖๗ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลดอนตรอ(หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | มีแหล่งน้ำที่สะอาดใช้ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส่ายอนามัย – กองดาน  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | - | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | มีส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒)(หมู่ที่ ๓) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐๐,๕๐๐ ครัวเรือน | ๗๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๗๐ | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งเครืองกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐาน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๑ | โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่บ้าน (หมู่ที่๕) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างหอถังประปาตามแบบมาตรฐาน ๑๐๐ ครัวเรือน | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๒ | โครงการขยายท่อประปา หมู่ ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขยายท่อประปา (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๗๓ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประขาขนมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง |
| ๗๕ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๒,๔  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ขุดลอกคลองใหม่ ปากคลองกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร โดยขุดดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้าย โครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๗๖ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน ๕๐ จุด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนประชากรที่ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง |
| ๗๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย | ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง |
| ๗๘ | โครงการจัดตั้งโอ่งน้ำ (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕) | เพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำใช้ยามขาดแคลน | โอ่งน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๑๐๐ ใบ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่มีโอ่งน้ำใช้ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๗๙ | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ | เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ ให้แก่ พนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ขนาด ๖ X ๘ เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) | - | ๓๕๕,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนผู้ใช้รถที่มาจอด | ประชาชนเกิดความสะดวกในการมาใช้บริการ | กองช่าง |
| ๘๐ | โครงการติดตั้งลำโพง หอกระจายข่าวหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ติดตั้งลำโพงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนลำโพงที่ติดตั้ง | ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น | กองช่าง |
| ๘๑ | โครงการติดตั้งกระจกบริเวณทางแยกและจุดอันตราย | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย | ติดตั้งกระจกบริเวณทางแยกและจุดอันตราย จำนวน ๕๐ จุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๘๒ | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นท่งคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน คสล.ที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ – ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๔๐ ลบม. และตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินทรุดตัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๒๔๙,๑๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๘๓ | โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๖๓,๘๐๐ |  | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขั้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๘๔ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางเกลี้ยง – หนองเคียน หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๓๕,๔๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๘๕ | โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ – ชลประทาน หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๒๐,๗๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๘๖ | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหายขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๒๐ ลบม. และตอกเข็มไม้ป้องกันดินทรุดตัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๒๑,๗๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๘๗ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาดสูง ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น พร้อมเดินสายส่งระยะทาง ๑๘๕ เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๒๖๔,๘๒๕ | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๘๘ | โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน) และเดินท่อส่งน้ำระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๙ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ของระบบประปา หมู่ที่ ๓ |  | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม. ต่อ ชั่วโมง | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๕๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน - นายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รหัสสายทาง นศ.ถ. ๘๓-๐๐๓) | - | ๔๙๘,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

 แบบ ผ.๐๒

๖๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๓ – ๐๑๐) | - | ๑๘๙,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๙๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย ๑ (ตรอ.) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๓ – ๐๑๑) | - | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๓ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๓๑,๘๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๔ | โครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (บ้านนายมรง – ถนนเหมืองลอย) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๓๙,๒๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๙๕ | โครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนปากเนตรทางพูน – ถนนบ้านนายวรรณ)หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๐๓,๕๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๖ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์ – คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๔๗,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๙๗ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิสูตร – นานายจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย | - | ๕๘,๘๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๙๘ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพร้อม – นานางอิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย | - | ๗๘,๔๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๙๙ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแย้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๗๘,๔๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐๐ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายซิ้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๕๖,๙๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐๑ | โครงการขยายเขตท่อประปาซอยบ้านนายวรรณ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค | วางท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร และวางท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | ๒๕๘,๖๐๐ | - | - | - | ประชาชน ๑๐๐ ครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐๒ | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๑๗,๗๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐๓ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแดง – สระน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๙๔,๑๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐๔ | โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังคอกแพะ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๓๑,๘๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐๕ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายหนำนายชำนาญ สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐ เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๙.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย | - | ๑๕๖,๔๐๐ | - | - | - | เกษตรกร ๑๕๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐๖ | โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๓๗,๓๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐๗ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสามแยกนายยูน – ถนนหลังวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายสามแยกนายยูน – ถนนวัดดอนตรอ สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๓ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย | - | ๑๖๘,๐๐๐ | - | - | - | เกษตรกร ๑๒๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๐๘ | โครงการซ่อมแซมถนนสาย หนองบ่อ - บ้านนางห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๗๕,๓๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐๙ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายหลังฟาร์มหมู – นานางผ่อง หมู่ที่ ๑ |  | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายหลังฟาร์มหมู – นานางผ่อง สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย | - | ๑๒๖,๐๐๐ | - | - | - | เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๐ | โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย | - | ๔๖๖,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๑๑ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค  | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๖๙,๙๐๐ | - | - | - | ประชาชน ๒๐๐ครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๒ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายปรีดา – นานายนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๗๘,๔๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๓ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายคล้อย – สวนปาล์มครูฉั้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๗๖,๕๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๑๔ | โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าคอกแพะ – นานายเปี่ยม หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๕๖,๕๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๕ | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา – ซอยหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๑๙,๖๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๑๖ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายทวี – ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย | - | ๑๙๖,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๗ | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  | - | ๕๖,๕๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๑๘ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านสำทำ บริเวณบ้านนายสงวน จันทร์เอียด หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๗๔,๔๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๑๙ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านสำทำ บริเวณบ้านนายโชติ วงค์ณะศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๘๕,๑๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๒๐ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (บริเวณบ้านนายทวีป ชูดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๘๑,๗๐๐ | - | - |  | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๒๑ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านดอนตรอ (บริเวณบ้านนางรวีวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๗๘,๗๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๒๒ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านนายเอี้ยง ศรีไสยเพชร (บริเวณบ้านนางจำเป็น คงแหล่) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๗๙,๑๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๒๓ | โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค | วางท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย | - | ๖๔,๑๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๒๔ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายวี หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร | สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๔๘,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนในตำบลดอนตรอ มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๒๕ | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นท่งคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน คสล.ที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ – ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๔๐ ลบม. และตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินทรุดตัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๒๔๙,๑๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๒๖ | โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๖๓,๘๐๐ |  | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๒๗ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางเกลี้ยง – หนองเคียน หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๓๕,๔๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๒๘ | โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ – ชลประทาน หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๒๐,๗๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๒๙ | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหายขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๒๐ ลบม. และตอกเข็มไม้ป้องกันดินทรุดตัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรายการ ทต.ดอนตรอ) | ๑๒๑,๗๐๐ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๓๐ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาดสูง ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น พร้อมเดินสายส่งระยะทาง ๑๘๕ เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๒๖๔,๘๒๕ | - | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๓๑ | โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลของระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน) และเดินท่อส่งน้ำระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๓๒ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ของระบบประปา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม. ต่อ ชั่วโมง | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม – นานางอิ้ง หมู่ที่ ๑ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตรม. ไหลทางหินคลุกกว้างตามสภาพ (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | ๑๔๕,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายสุ้น หมู่ที่ ๕ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตรม. ไหลทางหินคลุกกว้างตามสภาพ (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๓๕ | โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ ๒) ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม.  | - | ๔๔๐,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๓๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | ปักเสาไฟภายใน เสาคอนกรีต คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น ขนาดเมนเนอร์ ๙๕ จำนวน ๔ เส้น พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ A ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง  | - | ๑๗๔,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง – เขตหมู่ที่ ๑) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนโดยเกรดพื้นทางเดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย | - | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๓๘ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนกองดาน (หน้าบ้านนายอุดม หมู่ ๓) | เพื่อป้องกันน้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนกองดาน (หน้าบ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ คสล. Ø ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน (๒ แถวๆ ละ ๘ ท่อน) | - | ๑๕๑,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่น้ำท่วมขัง | น้ำไม่ท่วม | กองช่าง |
| ๑๓๙ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายคำรณ หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันน้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายคำรณ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (๒ แถวๆ ละ ๕ ท่อน)  | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่น้ำท่วมขัง | น้ำไม่ท่วม | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๔๐ | โครงการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี | เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง | ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง | - | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ผู้ประกอบการได้รับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง/คืนเงินให้ผู้ว่าจ้าง | การเบิกเงินค่าจ้างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ | กองช่าง |
| ๑๔๑ | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประดู่โพรง – ดอนตรอ หมู่ที่ ๒,๓ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปริมาณงานถมดินลูกรังเสริมคันดิน ทาง ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รวมดินลูกรังที่จะต้องถมไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ลบ.ม. เทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร | - | ๔๙๑,๐๐๐ | - | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๔๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพัน แสงแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท .๑-๐๑) ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ | - | - | ๒๐๒,๖๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๔๓ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนวัดจันทร์ – เขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนวัดจันทร์ – เขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด จำนวน ๓ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ | - | - | ๒๐๗,๙๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | น้ำระบายได้สะดวกไม่ท่วมขัง | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๔๔ | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ ๒ (บ้านนายเปีย-บ้านนางทุ่ม) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ขยายไหล่ทางถนน ถมไหล่ทางโดยดินลูกรัง กว้าง เฉลี่ย ๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางจำนวน ๓๓.๖๐ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ | - | - | ๑๗๘,๘๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๔๕ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายแปลก หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ  | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับพื้นที่ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ถมดินลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๕๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ | - | - | ๒๐๘,๐๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | น้ำระบายได้สะดวกไม่ท่วมขัง | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

๘๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลดอนตรอ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิต) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑(บาท) | ๒๕๖๒(บาท) | ๒๕๖๓(บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕(บาท) |
| ๑๔๖ | โครงการบุกเบิกถนนสายรักษ์ประชา (ถนนนายวรรณ-ที่นานางผ่อง) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน | ปรับพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร ถมดินลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกผิวจราจร จำนวน ๒๐๑ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ | - | - | ๒๘๗,๓๐๐ | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๔๗ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดอนตรอ | เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ  | ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดอนตรอ (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | พื้นที่ของเทศบาลตำบลดอน ตรอ ร้อยละ ๒๐ ได้รับการปรับปรุงให้มีสัดส่วน สวยงาม | พื้นที่เทศบาลตำบลดอนตรอ มีสัดส่วนที่สวยงาม และเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนที่มาติดต่อราชการ | กองช่าง |